

Код ОКП

529613

Шкаф климатический телекоммуникационный  
 навесной 19"



Паспорт



**Описание**

Климатические телекоммуникационные настенные шкафы представляют собой готовое решение с системой контроля микроклимата, чтобы обеспечить поддержание требуемых параметров температуры и влажности круглый год. Предназначены для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, обеспечивают защиту от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.   
 Рекомендуется для установки оборудования стандарта 19 дюймов (19”), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2).  
 Оборудование монтируется на вертикальных направляющих с Юнитовой (U) разметкой, соответствует стандарту DIN 41494-7.   
Соответствие требованиям ГОСТ Р 53246-2008.

**Конструктивные особенности**

Корпус шкафа имеет металлическую сварную конструкцию обеспечивающий защиту от внешних воздействующих факторов, внутри покрыт слоем утеплителя с фольгированным покрытием, что увеличивает термоизоляцию и уменьшает теплопотери через стенки шкафа.   
Шкаф снабжен 4-мя монтажными направляющими 19”, регулируемыми по глубине для размещения оборудования. В основании шкафа расположены герметичные кабельные вводы в количестве 2-х штук PG11 и 4-х PG16. Дверь шкафа снабжена надежным трехригельным замком.   
Для поддержания необходимого микроклимата шкаф опционально может комплектоваться термостатом (регулятором обогревателя и вентиляции), обогревателем и системой вентиляции, автоматическими выключателями, клемными колодками и розеткой для подключения, эксплуатации и обслуживания оборудования

**Транспортирование и хранение:**

Транспортирование изделия должно производится в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.  
Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

**Гарантия изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.  
Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки.

**Дополнительная информация**

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу, находятся на сайте ntlink.ru

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

**Указания по монтажу и мерам безопасности**

Монтаж шкафа выполнить согласно инструкции по эксплуатации и монтажу.

- Ввод в эксплуатацию шкафов производится специализированной организацией или подразделением (установка, подключение к сети, проверка на функционирование).

- Запрещается производить установку, профилактические, ремонтные работы в находящихся под напряжением шкафах.

- Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.

**Основные технические данные**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота, U | Полезная глубина, мм | Цвет | Распределенная нагрузка, кг | Степень защиты | Климатическое исполнение | Покрытие | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| 6 | 350 | Серый RAL 7035 | 50 | IP65/55 | У1 | Порошковое полиэфирное | 290 | 678 | 450 |
| 9 | 450 | 680 | 450 |
| 12 | 450 | 580 | 680 | 550 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 715 | 680 | 550 |

**Комплектность**

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка индивидуальная | 1 шт. |
| Шкаф монтажный | 1 шт. |

**Производитель**

ООО «СКС»  
  
140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4  
Тел.: +7 495 245-02-22  
e-mail: [info@ntlink.ru](mailto:info@ntlink.ru)  
Сайт: <http://ntlink.ru>